H1 Chamber current vs beam current

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 50 60 70 I_e ΜmAΝ

CJC2 current ΜμAΝ

Lumi run on 8.4.2004 I_p = 86 mA rescaled to 105 mA.

Limit

I_p = 105 mA Sep 2002

Dec 2002

Jan 2004

Feb 2004

e-gas SynRad

pedestal

DP 28/04/2004 16.13.03