BPC efficiency

20

40

60

80

100

2200 2300 2400 2500 2600 2700

- U2 - Y1

Ar(50)/CO2(50) HV(other layers)=2700v el.ampl.=20mv/fC threshold=80(2fC) scan mode: cs-closed

read-out mode: cs-closed

linear range: 40fC

ADC ch.= 39.6*Qin -14.4

HV,volts