U+V+Y

BPC U+V+Y distribution

0

500

1000

1500

2000

2500

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

U+V+Y

BPC U+V+Y distribution

0

500

1000

1500

2000

2500

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

Constant 2415.

Mean 13.98

Sigma 1.908

Ar(50)/CO2(50) HV= 2700v el.ampl.= 20mv/fC threshold= 80 (2fC) any wires Y2 on a track

wire number