V2

BPC pulse height distribution

0

200

400

600

800

1000

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

V2

BPC pulse height distribution

0

200

400

600

800

1000

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Constant 987.2 Mean 32.35 Sigma 21.52

Ar(50)/CO2(50) HV= 2700v el.ampl.= 20mv/fC threshold= 80 (2fC) any wires V2 on a track

ADC counts/10