FPC Efficiency in 1996

0 0.25 0.5 0.75 1

1550 1600 1650 1700 x 10^2

Efficiency

0 0.25 0.5 0.75 1

1550 1600 1650 1700 x 10^2

0 0.25 0.5 0.75 1

1550 1600 1650 1700 x 10^2

Efficiency

0 0.25 0.5 0.75 1

1550 1600 1650 1700 x 10^2

0 0.25 0.5 0.75 1

1550 1600 1650 1700 x 10^2 Run

Efficiency

0 0.25 0.5 0.75 1

1550 1600 1650 1700 x 10^2 Run