IN+IN-OUT/SR+OUT/SR-CLK2+CLK2-CLK1+CLK1-Ref.(Bit 13)(Bit 15)FET-SFET-GFET-DTest-BitBus1SW1SW2SW3SW4SW5SW6SW7SW8BusI-Reg.I-Reg.GNDGNDRF2RF1RBICS (Bit 9)R12 (Bit 8)SR (Bit 7)IS (Bit 6)Reset (Bit 5)VDDVDDSF1SBISEB (Bit 10)CALRBESF2(Bit 14)

(Bit 16)RBIDS1DS2LE (Bit 11)(Bit 12)RG (Bit 64)FET-GDel.-TestCal.Test-Bitone internalbond requiredDecoder ChipSAC 1 PSI 17VdacVdac