Ireg1 Ireg2 SW SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW SRout N/C Signal12 Signal16 Source2 Drain2 Signal15 Signal14 Signal13 Vref Clk1- Clk1+ Clk2- Clk2+ OUT/SR- OUT/SR+ BIN- BIN+

Vdac Vdac-bulk Vdd Vdd-bulk LE Reset IS SR RG R12 CS Source1 Drain1 RBI RPhi1 RPhi2 Gate1 RG RBE Cal SEB Binout SBI N/C SPhi1 N/C SPhi2 GND-bulk GND Deltest