r = 45—46.7 mm: Al Beam piper = 52 mm: Mylar foilN2 air flowr = 53.5 mm: CST inner shield

outer layerr = 97.3 mmz=-177.75 z=0z=80

45ß30ß150ß160ß z=-266PCB carbon fiberend flangeladder support ’balcony’

Kaptoncable inner layerr = 57.4 mmDz = 59.3 mm

Hybrid r = 120 mm: outer shieldz = 177.75