rf-Streifen25 mm Implantatabstand50 mm Ausleseabstand640 Aluminium Bonddr�hteKohlenfaserstreifenAPC128AlN Hybrid

221 mm

34 mm

4.4 mm

640 Ausleseleitungenauf der zweiten Metallage z-Streifen88 mm Abstand

DurchkontaktierungenMetal-1 zu Metal-2 n-Seitep-Seite

Decoder

Kapton Kabel