Das Vorwärtsprotonspektrometer H V,H V

œ_{z/m 20} 50

H1 WWP

80

Horizontale FPS-Station

y x

Strahlrohr Tauchgefäß Detektor

PPP_2

Aufbau des FPS

Ähnlicher Aufbau der alten und neuen Stationen:

Faserhodoskope:

I zwei pro Koordinate und Station I pro Koordinatensubdetektor: 5 Lagen mit

jeweils 48 (V) / 24 (H) szintillierenden Fasern (Ø 1mm)

I Auslese mit ortsempfindlichen Photomultipliern;

V: vierfaches Multiplexing (64 Pixel) H: PMs mit zwei Micro Channel Plates (124 Pixel)

I Single Layer Efficiencies: 60-70% (V) / 45% (H) I H: kein Tracking durch beide Stationen für

1997er Daten möglich wegen technischer Probleme

Triggerszintillatoren:

I Dicke: 3 mm I eine Lage pro Koordinatensubdetektor I V: Triggerfläche ist geteilt, um die

Mehrdeutigkeiten durch das Multiplexing aufzulösen

I Auslese über aufgeklebte Bündel von

Lichtleitfasern

I Effizienz von über 99%

Dispersion I Measure penetration points at z = 81 and 90 m I Conclude position and angle of proton’s trajectory

at z = 85 m

I Deduce proton’s emission angle and energy at H1

IP (look-up tables)

E^0= 420 GeV

460 GeV

500 GeV

540 GeV

580 GeV

620 GeV

660 GeV

700 GeV

740 GeV

780 GeV

820 GeV

θx= �0:0 mrad

�0:1 mrad

�0:2 mrad

�0:3 mrad

�0:6 mrad

+0:1 mrad

+0:2 mrad +0:3 mrad

+0:4 mrad

+0:5 mrad

+0:6 mrad +0:7 mrad

E^0= 420 GeV

460 GeV

500 GeV

540 GeV 580 GeV

620 GeV

660 GeV

700 GeV

740 GeV

780 GeV

820 GeV

820 GeV Qk � � � � �

-

�0:7 mrad

�0:1 mrad

θy = �0:0 mrad

+0:1 mrad

+0:2 mrad

+0:3 mrad

+0:4 mrad

+0:5 mrad

+0:6 mrad

+0:7 mrad

Y (85 m) [mm]

Y^0 (85 m) [mrad]

X (85 m) [mm]

X^0 (85 m) [mrad]

acceptance horizontal coordinate

vertical coordinate

5

Acceptance of the H1 FPS

Acceptance: Fraction of protons with

p?^{< 200 MeV in a region in E}0p^{and θ where their}

detection is well understood and well described by the Monte Carlo simulation

Acceptance & 50 % for E0_p = 580 � 740 GeV Accessible range together with horizontal stations:

E0_{p = 580} �_{820 GeV}