CJC Nr. 1 2 Total Unit Nr. of cells 30 60 per cell : : : sense wires 24 32 : : : pot. wires 50 66 : : : field wires 10 10 : : : cath. wires 49 65 tot. nr. of : : : sense wires 720 1920 2640 : : : pot. wires 1500 3960 5460 : : : field wires 300 600 900 : : : cathode wires 1470 3900 5370 : : : all wires 3990 10380 14370 active radius 224.5 296.0 520.5 mm wire distance in plane 5.08 5.08 mm gas volume 1.14 3.08 4.22 m3 Lorentz angle : : : design 30.00 30.00^o : : : at nominal radius 29.93 28.75^o : : : max. dev at ends 11.32 6.77^o max.drift distances : : : at innermost sense w. 22.9 28.5 mm : : : at outermost sense w. 44.5 43.1 mm

Name Unit Available space in z z^{tot}+ � z^{tot}� 2590.0 mm : : : from z^{tot}� �1320:0 mm : : : to z^{tot}+ +1270:0 mm space for plugs,cables 50:0 mm Length incl. infrast. z^{inf}+ � z^{inf}� 2490.0 mm : : : from z^{inf}� �1270:0 mm : : : to z^{inf}+ +1220:0 mm outer PC-board 2:0 mm adapter card 53:0 mm preamplifier 75:0 mm Dist. of endplates z^{mec}+ � z^{mec}� 2230.0 mm : : : from z^{mec}� �1140:0 mm : : : to z^{mec}+ +1090:0 mm thickness endplate 10:0 mm feedthrough 5:0 mm sensitive wire length z^{sen}+ � z^{sen}� 2200.0 mm : : : from z^{sen}� �1125:0 mm : : : to z^{sen}+ +1075:0 mm

Table 1: CJC Parameters (Status of March 5, 1987; Vers. K; debugged Aug. 18,1987) 1